{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["报价汇总表","装修工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3],[13,0,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["075恒星制药2#车间4楼净化工程-工程量清单"]
["序号","项目名称","工程造价","备注"]
[1,"装修工程"]
[2,"给排水工程"]
[3,"暖通工程"]
[4,"强电工程"]
[5,"弱电工程"]
[7,"自控工程"]
[8,"工艺设备安装"]
[9,"工程设计咨询服务费",null,"实验室装饰、给排水、强电（含消防强电）、弱电、舒适性空调、排风系统、自控系统、气路系统等实验室各个特殊工艺的规划设计，含项目图审报验审批手续费用等。"]
[10,"合同内工程小计"]
[11,"优惠合价"]
[12,"合计"]
["注：工程量按实结算。以上各清单报价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、损耗、9%增值税专票税金等其他影响工程造价的因素，报价时注明主要材料设备的品牌和规格尺寸等"]

{"sheet":"装修工程量清单","index":1,"n_rows":380,"n_cols":8,"rows_kept":380,"merged":[[0,0,0,7],[75,1,75,2],[76,0,76,7],[114,1,114,2],[115,0,115,7],[209,1,209,2],[210,0,210,7],[296,1,296,2],[297,0,297,7],[321,1,321,2],[322,0,322,7],[351,1,351,2],[352,0,352,6],[379,1,379,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["装修工程"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"电梯厅、洗手间、铝扣板天花","1.吊顶形式:不上人型T型烤漆龙骨铝扣板天棚，平面  \n2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ6．0套丝钢筋吊杆，中距1200mm；D38承载龙骨38mm×12mm×l.0mm，  中距1200mm；T型轻钢烤漆主次龙骨32mm×24mm，中距600mm  \n3.面层材料品种、规格、品牌、颜色600mm×600×1.0mm白色铝扣板","m2",{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[2,"洁净实验室及走玻美彩钢板天花","手工岩棉彩钢板\n采用手工双玻美岩棉彩钢板，颜色灰白色，板材厚度为50mm，两面钢板厚度为0.5mm，单层玻镁厚度5mm；消防耐火极限＞60min环保密封耐候胶填缝","m2",{"v":628,"d":"628.00"}]
[3,"实验室彩钢板天花吊顶五金配件","手工岩棉彩钢板辅材\n1.包含但不限于：槽铝、38角铝、内圆弧、T梁、塑料底座、门封、外圆柱、铆钉、密封胶、密封条、支撑架等辅材","m2",{"v":628,"d":"628.00"}]
[4,"矿棉板天花","1.吊顶形式:不上人型T型烤漆龙骨  \n2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ6．0套丝钢筋吊杆，中距1200mm；D38承载龙骨38mm×12mm×l.0mm，  中距1200mm；T型轻钢烤漆主次龙骨32mm×24mm，中距600mm  \n3.面层材料品种、规格、品牌、颜色600mm×600×18mm矿棉板","m2",299.48]
[5,"聚氨酯冷库彩钢板天花","板材厚度为100mm，两面钢板厚度为0.426mm，单层玻镁厚度5mm；消防耐火极限＞60min环保密封耐候胶填缝","m2",{"v":12.3,"d":"12.30"}]
[6,"阁楼仓库、合成室原天花喷白色无机涂料","1、复粉腻子刮面砂纸打磨光滑。                    \n2、涂料一底二面                                    \n3、白色无机涂料","m2",397.42]
[7,"仓库钢架结构防锈处理，面层喷深灰色防锈防火涂料","1、刮面砂纸打磨光滑。                    \n2、涂料一底二面                                    \n3、防锈防火涂料","m2",206.35]
[8,"窗帘盒","1.窗帘盒材质、规格:12厘防火板夹板打底，双面涂防火涂料两遍，面贴泰山石膏板","m",{"v":82.3,"d":"82.30"}]
[9,"细石砼地面找平","1、结构楼板                                        \n2、平面标高定位                                     \n3、刷素水泥浆一道               \n4、整体敷设φ4mm钢筋间200mm钢筋网                               \n5、50~80mm厚C25细石砼混凝土层","m2",1151.54]
[10,"地面自流平制作","水泥砂浆自流坪楼地面\n1.找平层砂浆配合比、厚度:&=3-5mm，专用自流平水泥找平。","m2",1151.54]
[11,"PVC地板胶铺贴","塑料卷材楼地面&=2.0mm\n1、2.0厚抗霉菌PVC地板；\n2、专用胶粘剂粘结；","m2",381.75]
[12,"防静电环氧自流平地坪漆","环氧自流坪楼地面&=2.0mm\n1、20%防腐环氧自流平；\n2、专用胶粘剂粘结；","m2",{"v":205,"d":"205.00"}]
[13,"金刚彩砂地面","1. 金刚砂抛光养护层\n2.2~3次铺撒 3kg/m2的金刚砂金刚砂耐磨骨料，用磨光圆盘压实搓平(金刚砂占混合掺料的 40%)，耐磨地坪厚度3mm(含渗透层)，每平米用量不小于6kg。\n3. 水泥基地坪界面剂","m2",{"v":744,"d":"744.00"}]
[14,"钢构现浇面钢筋混凝土","1、钢构瓦楞板层                                        \n2、平面标高定位                                     \n3、整体敷设φ8mm钢筋间200mm钢筋网                                 \n4、180~200mm厚C30混凝土层","m2",{"v":218,"d":"218.00"}]
[15,"黑金砂门槛石","1.200mm宽，内容：面层铺设，磨边，成品保护\n2.15mm厚，门槛石铺实拍平。","m",{"v":19,"d":"19.00"}]
[16,"窗台石","1.宽度结合现场窗台实际宽度定制，但宽度不小于110mm，内容：面层铺设，磨边，镶边双层，成品保护\n2.15mm厚，窗台石铺实拍平。","m",{"v":78.2,"d":"78.20"}]
[17,"楼面风管洞口开洞及防水处理","轻质砖围边，JS防水处理，","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[18,"轻质砖隔墙","1、新建轻质墙,厚度150mm,填充墙按实际需要设置拉结筋、过梁、圈梁.\n2、采用标准灰砂砖砌筑；","m3",44.25]
[19,"墙面一般抹灰","1.做法：双面挂钢丝网、20厚1:3水泥砂浆抹灰，","m2",{"v":595,"d":"595.00"}]
[20,"轻钢龙骨硅酸盖板墙体","1.骨架、边框材料种类、规格:75型国标1.0mm厚轻钢龙骨\n2.隔板材料品种、规格、颜色:双面层10mm厚硅酸盖板。","m2",391.16]
[21,"手工玻美岩棉彩钢板隔墙","手工双玻岩棉彩钢板\n1.50系列，&=0.5mm，手工双玻岩棉洁净彩钢板。消防耐火极限＞60min环保密封耐候胶填缝","m2",{"v":609.1,"d":"609.10"}]
[22,"手工岩棉彩钢板辅材","手工岩棉彩钢板辅材\n1.包含但不限于：槽铝、38角铝、内圆弧、T梁、塑料底座、门封、外圆柱、铆钉、密封胶、密封条、支撑架等辅材","m2",{"v":609.1,"d":"609.10"}]
[23,"聚氨酯冷库板隔墙","δ=100mm，0.5mm面板，","m2",{"v":56.4,"d":"56.40"}]
[24,"黑色不锈钢踢脚线","1.做法：60mm高，9mm夹板底，304#拉丝不锈钢面","m",{"v":418,"d":"418.00"}]
[25,"墙身无机涂料","1.立邦嵌缝膏涨缝 \n2.缝隙贴立邦专用绷带和网格 \n3.2-3遍腻子粉找平，砂纸打磨\n4.滚涂一底两面","m2",{"v":1933,"d":"1933.00"}]
[26,"钢制密闭单开门（带玻璃观察窗）","1、尺寸：1000*2100*50mm；\n2、配套门框、真空玻璃视窗）；\n3、含制作、运输、安装、门锁、合页等五金配件等所有项目；\n4、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":16,"d":"16.00"}]
[27,"钢制密闭双开门（带玻璃观察窗）","1、钢制双开门；\n2、尺寸：1500*2100*50mm；\n3、配套门框、真空玻璃视窗）；\n4、含制作、运输、安装、门锁、合页等五金配件等所有项目；\n5、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":13,"d":"13.00"}]
[28,"冷库专用门","1、钢制双开门；\n2、尺寸：900*2100*100mm；\n3、配套门框、真空玻璃视窗）；\n4、含制作、运输、安装、门锁、合页等五金配件等所有项目；\n5、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[29,"乙级防火单开门","1、钢制单开防火门；\n2、尺寸：1000*2100*50mm；\n3、配套门框、；\n4、含制作、运输、安装、门锁、合页器，闭门器等五金配件等所有项目；\n5、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[30,"乙级防火双开门","1、钢制单开防火门；\n2、尺寸：1500*2100*50mm；\n3、配套门框、；\n4、含制作、运输、安装、门锁、合页、闭门器等五金配件等所有项目；\n5、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":7,"d":"7.00"}]
[31,"乙级防火双开门","1、钢制单开防火门；\n2、尺寸：1800*2100*50mm；\n3、配套门框、；\n4、含制作、运输、安装、门锁、合页、闭门器等五金配件等所有项目；\n5、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[32,"乙级防火双开门","1、钢制单开防火门；\n2、尺寸：1800*2700*50mm；\n3、配套门框、；\n4、含制作、运输、安装、门锁、合页、闭门器等五金配件等所有项目；\n5、具体做法详见施工图纸及技术参数；","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[33,"闭门器","1.名称:防火门闭门器                 \n2.型号规格:XF93-3CI(QZ1300)","个",{"v":69,"d":"69.00"}]
[34,"中空玻璃视窗","1.参数：1.5+x+5mm中空玻璃\n2.规格：L*50*1150mm","m2",{"v":33,"d":"33.00"}]
[35,"不锈钢固定视窗","1.单层固定密封观察窗；\n2.不锈钢框，单层钢化玻璃厚度为10mm,四侧缝隙硅胶处理.；\n3.规格：1200*1100。","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[36,"不锈钢固定视窗","1.单层固定密封观察窗；\n2.不锈钢框，单层钢化玻璃厚度为10mm,四侧缝隙硅胶处理.；\n3.规格：2000*1100。","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[37,"外墙固定视窗","1.双层固定密封观察窗；                    \n2.铝合金框，双层中空玻璃，钢化玻璃厚度为5mm,四侧缝隙硅胶处理.；                                                 3.规格：2100*2300。                           \n4.含外墙开孔修复，防水处理等","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[38,"不锈钢门窗套","1.做法：展开200mm，9mm夹板底，304#拉丝不锈钢面","m",{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[39,"设备安全门","1500*2000mm，铝合金型材窗框，环保密封耐候胶填缝，6厘钢化玻璃，配套不锈钢安全锤2个。","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[40,"传递窗","1000*600*1000mm，304#不锈钢、不锈钢内胆、机械互锁、带灭菌灯。","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[41,"卫生间局部地面抬高","卫生间局部地面抬高\n1.做法：h=300,C25混凝土垫层基层","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[42,"楼层地面及卫生间地面墙面防水","1.原始层,凹凸处理平整，局部堵漏王处理\n2.JS柔性防水,3-4遍。，墙面防水1.8米高","m2",1322.54]
[43,"防滑砖铺贴","深灰色，600*600mm，按体积比为1:3的干硬性水泥砂浆找平，3-4厚水泥胶结层铺贴","m2",22.84]
[44,"墙身瓷砖粘贴","1.卫生间墙身贴300*600mm墙砖横向拼贴\n2.15mm厚瓷砖胶\n3.1.5mm聚胺脂防水涂层","m2",59.38]
[45,"隔断","15厘抗培特板，含蹲位门，含小便斗隔板","m2",53.26]
[46,"蹲便器","蹲便器安装，水管对接，暗装脚踏式冲水阀。","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[47,"尿斗及感应器","1.感应小便器","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[48,"塑料纸盒",null,"套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[49,"热水器","80L电热水器，温度可调剂","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[50,"淋浴器","304#不锈钢，双头喷淋","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[51,"不锈钢置物架","304#不锈钢","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[52,"拖把池","陶瓷材质、配水龙头","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[53,"银镜","9厘夹板底，暗藏LED灯带，5厘银镜贴面，黑色不锈钢板饰面","m2",{"v":2,"d":"2.00"}]
[54,"石英石洗手台","800*600mm，5#镀锌角钢支架，18厚白色石英石台面，边沿加厚，包含2个洗手盆，2套不锈钢水龙头","m",{"v":2,"d":"2.00"}]
[55,"茶水台","1.石英石台面，面漆柜体，包含1个洗手盆，1套不锈钢水龙头","m",{"v":2,"d":"2.00"}]
[56,"40c钢梁","1、材质Q355B","T",{"v":11.9,"d":"11.90"}]
[57,"16#普通型工字梁","1、材质Q355B","T",4.41]
[58,"20#b型工字钢","1、材质Q355B","T",{"v":6.279999999999999,"d":"6.28"}]
[59,"12#普通型工字钢","1、材质Q355B","T",1.59]
[60,"防腐处理","1、除锈，2、金属构件调和漆和红丹2遍，3、喷涂薄型防火涂料2遍，4、防腐处理2遍，5、","T",24.18]
[61,"楼承板","1、1.5厚瓦楞钢板","m2",{"v":196,"d":"196.00"}]
[62,"反应釜楼板和楼梯板","1、4厚扁豆纹钢板，2、重量计算标准为31.4KG/M2","m2",{"v":104.4564,"d":"104.46"}]
[63,"楼承板收边","1、1mm厚","m",40.22]
[64,"钢结构安装，二次吊装","1、人工安装配合机械安装钢结构，2、楼梯、夹层钢材，3、材料汽车运输至施工现场，4、楼梯、夹层钢材，5、人工配合用50T吊车吊运钢材至4层","T",24.18]
[65,"护栏焊接安装","40镀锌钢管，护栏高度为1200mm","m",31.58]
[66,"液压升降梯","钢构框架箱体，箱体内部净尺寸：2000*2100mm，提升荷载600kg.","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[67,"洁净室检查费","第三方出具10万级检测报告","间",{"v":16,"d":"16.00"}]
[68,"风机及废气处理设备基础","1.种类:C25混凝土，尺寸为：1500*1500*250mm详见施工图\n2.位置：风机及废气处理设备基础\n3.其他：含材料搬运、吊装、、支模板、安装","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[69,"风机及废气收集设备基础","1.种类:C25混凝土，尺寸为：2200*2200*250mm详见施工图\n2.位置：废气收集设备基础\n3.其他：含材料搬运、吊装、、支模板、安装","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[70,"屋顶空调基础","1.种类:C25混凝土，尺寸为：3500*900*250mm详见施工图\n2.位置：屋顶空调、风机及废气收集设备基础\n3.其他：含材料搬运、吊装、、支模板、安装","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[71,"竣工清理","1.竣工清理：含材料二次搬运费、垃圾清运费、卫生清洁费等","m2",{"v":1530,"d":"1530.00"}]
[72,"屋顶楼面二次防水处理","双层两道6mm厚sds防水卷材，错开敷设沥青基面及sds防水卷材，设备基础全面上翻，女儿墙上翻100cm以上。","m2",{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"屋顶楼面二次防水处理砼防护层","覆盖防护混凝土层厚度为70~100mm厚，并敷设φ6mm钢筋间150mm钢筋网","m2",{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"合    计"]
["给排水工程"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"PP-R给水管","1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R给水管DN20\n4.连接形式:热熔","m",{"v":110,"d":"110.00"}]
[2,"PP-R给水管","1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R给水管DN25\n4.连接形式:热熔","m",{"v":140,"d":"140.00"}]
[3,"PP-R给水管","1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R给水管DN32\n4.连接形式:热熔","m",{"v":85,"d":"85.00"}]
[4,"PP-R给水管","1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R给水管DN40\n4.连接形式:热熔","m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[5,"阀门","1.类型:角阀\n2.材质:铜质\n3.规格、压力等级:DN20\n4.连接形式:螺纹连接","个",{"v":38,"d":"38.00"}]
[6,"阀门","1.类型:截止阀\n2.材质:铜质\n3.规格、压力等级:DN25\n4.连接形式:螺纹连接","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[7,"阀门","1.类型:截止阀\n2.材质:铜质\n3.规格、压力等级:DN32\n4.连接形式:螺纹连接","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[8,"阀门","1.类型:截止阀\n2.材质:铜质\n3.规格、压力等级:DN40\n4.连接形式:螺纹连接","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[9,"水表","1.安装部位(室内外):室内\n2.型号、规格:DN32\n3.连接形式:螺纹连接","组(个)",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"不锈钢变频恒压控制增压泵","1.安装部位(室内外):室内\n2.型号、规格:Q=16m³/h，H=40m，38kg，压力可调，自动启停,具有过热保护、防冻保护功能。\n3.连接形式:螺纹连接","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"PE排水管","1.安装部位:室内\n2.介质:排水\n3.材质、规格:PE排水管DN50\n4.连接形式:热熔焊接","m",{"v":36,"d":"36.00"}]
[12,"PE排水管","1.安装部位:室内\n2.介质:排水\n3.材质、规格:PE排水管DN75\n4.连接形式:热熔焊接","m",{"v":32,"d":"32.00"}]
[13,"PE排水管","1.安装部位:室内\n2.介质:排水\n3.材质、规格:PE排水管DN100\n4.连接形式:热熔焊接","m",{"v":140,"d":"140.00"}]
[14,"地漏","1.材质:不锈钢地漏\n2.型号、规格:DN75","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[15,"地漏","1.材质:不锈钢地漏\n2.型号、规格:DN100","个",{"v":17,"d":"17.00"}]
[16,"镀锌钢管","1.安装部位:室内\n2.介质:热水排水\n3.材质、规格:镀锌钢管排水管DN65\n4.连接形式:螺纹连接","m",{"v":122,"d":"122.00"}]
[17,"镀锌钢管三通","1.安装部位:室内\n2.介质:热水排水\n3.材质、规格:镀锌钢管排水管DN65\n4.连接形式:螺纹连接","个",{"v":18,"d":"18.00"}]
[18,"镀锌钢管弯头","1.安装部位:室内\n2.介质:热水排水\n3.材质、规格:镀锌钢管排水管DN65\n4.连接形式:螺纹连接","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[19,"304不锈钢无缝管","化工用304不锈钢材质，壁厚国标3mm，规格：32*3","米",{"v":12,"d":"12.00"}]
[20,"304不锈钢无缝管","化工用304不锈钢材质，壁厚国标3mm，规格：38*3","米",{"v":6,"d":"6.00"}]
[21,"304不锈钢无缝管","化工用304不锈钢材质，壁厚国标4mm，规格：DN50","米",{"v":18,"d":"18.00"}]
[22,"304不锈钢法兰截止阀","化工用304不锈钢材质，规格：DN50","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[23,"304不锈钢法兰球阀","化工用304不锈钢材质，规格：DN25","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[24,"304不锈钢法兰球阀","化工用304不锈钢材质，规格：DN20","只",{"v":2,"d":"2.00"}]
[25,"304不锈钢焊接法兰","化工用304不锈钢材质，规格：DN50","片",{"v":4,"d":"4.00"}]
[26,"304不锈钢焊接弯头","化工用304不锈钢材质，规格：DN50","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[27,"304不锈钢焊接三通","化工用304不锈钢材质，规格：DN50","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[28,"304不锈钢焊接法兰","化工用304不锈钢材质，规格：DN25","片",{"v":3,"d":"3.00"}]
[29,"304不锈钢焊接法兰","化工用304不锈钢材质，规格：DN32","片",{"v":2,"d":"2.00"}]
[30,"304不锈钢焊接弯头","化工用304不锈钢材质，壁厚国标3mm，规格：32*3","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[31,"304不锈钢焊接弯头","化工用304不锈钢材质，壁厚国标3mm，规格：38*3","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[32,"304不锈钢焊接三通","化工用304不锈钢材质，壁厚国标3mm，规格：DN32","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[33,"碳钢阀门","高温蒸汽碳钢材质，规格：DN65","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[34,"无缝管","高温蒸汽碳钢材质，规格：DN65","个",{"v":19,"d":"19.00"}]
[35,"隔热套管","1.安装部位:室内\n2.介质:热水排水隔热保温\n3.材质、规格:热水排水橡塑隔热保温DN65\n4.连接形式:粘接","m",{"v":82,"d":"82.00"}]
[36,"混凝土排水沟","1.安装部位:室内\n2.介质:混凝土排水沟\n3.材质、规格:150*80\n4.连接形式:预制","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
[37,"合    计"]
["暖通工程"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D90T3/BP3N1-EF\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":6,"d":"6.00"}]
[2,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D125T3/BP3N1-EF\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":6,"d":"6.00"}]
[3,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D56T3/BP3N1-D2F\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D36T3/BP3N1-D2F\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D22T3/BP3N1-D2F\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[6,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D45T3/BP3N1-D2F\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"高静音风管室内机","1.名称:高静音风管室内机\n2.型号:MDV-D28T3/BP3N1-D2F\n3.规格:\n4.安装形式:吊顶安装\n5.减振器、支架形式、材质:满足设计和使用要求\n6.试压要求:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"多联机室外机","1.名称:室外机\n2.型号:MDV-1300W/D2SN1-8V3(I)-46\n3.规格:\n4.安装形式:屋顶设备基础安装\n5.质量:\n6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"室内机线控器","1.名称:室内机线控器\n2.型号:KJR-86S/BK\n3.规格:\n4.安装形式:壁装","个",{"v":19,"d":"19.00"}]
[10,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ6.35\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":90,"d":"90.00"}]
[11,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ9.82\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":172,"d":"172.00"}]
[12,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ12.7\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":125,"d":"125.00"}]
[13,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ15.9\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":219,"d":"219.00"}]
[14,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ19.05\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":157,"d":"157.00"}]
[15,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ22.25\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":121,"d":"121.00"}]
[16,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ28.15\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":155,"d":"155.00"}]
[17,"空调冷媒紫铜管","1.安装部位:空调冷媒管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ38.1\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":141,"d":"141.00"}]
[18,"空调分歧管","分歧管\n1.安装部位:空调分歧管\n2.介质:空调水\n3.规格、压力等级:综合管径\n4.连接形式:焊接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计和使用要求\n6.警示带形式:","个",{"v":14,"d":"14.00"}]
[19,"空调冷凝水管","塑料管\n1.安装部位:空调冷凝水\n2.介质:冷凝水\n3.材质、规格:PVC32\n4.连接形式:粘接\n5.阻火圈设计要求:\n6.压力试验及吹、洗设计要求:\n7.警示带形式:","m",{"v":85,"d":"85.00"}]
[20,"空调冷凝水管","塑料管\r\n1.安装部位:空调冷凝水\r\n2.介质:冷凝水\r\n3.材质、规格:PVC40\r\n4.连接形式:粘接\r\n5.阻火圈设计要求:\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求:\r\n7.警示带形式:","m",{"v":87,"d":"87.00"}]
[21,"空调冷凝水管","塑料管\r\n1.安装部位:空调冷凝水\r\n2.介质:冷凝水\r\n3.材质、规格:PVC50\r\n4.连接形式:粘接\r\n5.阻火圈设计要求:\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求:\r\n7.警示带形式:","m",{"v":75,"d":"75.00"}]
[22,"冷库专用制冷机组","奥升AOSGS-030，松下3P压缩机           \n功率：3KW 制冷量：8250W","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[23,"冷库专用冷风机","奥升AOS-D3KW-380V/30\n电机功率：2*90W   除霜功率：3084W","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[24,"冷库专用风幕机","米风风幕机功率：110w                \n风量：1100-1400m³/h","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[25,"制冷剂","制冷剂r410a","KG",{"v":250,"d":"250.00"}]
[26,"直膨型全新风机组","1.名称:直膨型全新风机组\n2.规格型号：XF-01,新风量9000m3/h，制冷量82kw/h,制热量74kw/h.\n3.其他：详见图纸及技术要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[27,"直膨型全新风组合式洁净空调机组","送风量:24000CMH,新风量:14700CMH,制冷量:250Kw，电加热量:90Kw，加量:65kg/h,加湿器功率:49KW,机外余压:800Pa，电机功率:15KW(配变频电机)，室外机功率:19.65KW*4=78.6KW","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[28,"矩形微孔板消声器","1.名称:矩形微孔板消声器\n2.规格型号：W1300*H1000*L1300mm\n3.其他：详见图纸及技术要求","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[29,"高效过滤器","1.名称:高效过滤器\n2.额定风量：1000m3/h\n3.规格：G2\n4.其他：详见图纸及技术要求","个",{"v":14,"d":"14.00"}]
[30,"高效过滤器","1.名称:高效过滤器\n2.额定风量：1500m3/h\n3.规格：G3\n4.其他：详见图纸及技术要求","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[31,"高效过滤器","1.名称:高效过滤器\n2.额定风量：500m3/h\n3.规格：G1\n4.其他：详见图纸及技术要求","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[32,"方形散流器","1.名称:方形散流器\n2.型号:ABS材质\n3.规格:400*400\n4.类型:风口","个",{"v":19,"d":"19.00"}]
[33,"单层百叶风口","1.名称:单层百叶风口\n2.型号:ABS材质\n3.规格:1300*700\n4.类型:风口","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[34,"回风百叶风口","1.名称:回风百叶风口\n2.型号:铝合金材质\n3.规格:250*450\n4.类型:风口","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[35,"回风百叶风口","1.名称:回风百叶风口\n2.型号:铝合金材质\n3.规格:300*500\n4.类型:风口","个",{"v":19,"d":"19.00"}]
[36,"回风百叶风口","1.名称:回风百叶风口\n2.型号:铝合金材质\n3.规格:400*500\n4.类型:风口","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[37,"排风扇","1.名称:排风扇\n2.特征：风量800m3/h,风压100pa\n3.其他：详见图纸及技术要求","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[38,"防雨百叶","1.名称:防雨百叶\n2.型号:铝合金材质\n3.规格:950*800\n4.类型:风口","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[39,"帆布软接","1.名称:帆布软接\n2.防火等级:A级\n3.其他：详见图纸及技术要求","m2",{"v":27,"d":"27.00"}]
[40,"防雨百叶","1.名称:防雨百叶\n2.型号:铝合金材质\n3.规格:950*500\n4.类型:风口","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[41,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:950*800\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[42,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:800*500\n4.类型:风阀","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[43,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:600*400\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[44,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:400*250\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[45,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:400*250\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[46,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:200*200\n4.类型:风阀","个",{"v":19,"d":"19.00"}]
[47,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:250*200\n4.类型:风阀","个",{"v":11,"d":"11.00"}]
[48,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:300*200\n4.类型:风阀","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[49,"电动调节阀","1.名称:电动调节阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:300*250\n4.类型:风阀","个",{"v":12,"d":"12.00"}]
[50,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:950*800\n4.类型:风阀","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[51,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:600*400\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[52,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:400*250\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[53,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:200*200\n4.类型:风阀","个",{"v":25,"d":"25.00"}]
[54,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:250*200\n4.类型:风阀","个",{"v":11,"d":"11.00"}]
[55,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:300*200\n4.类型:风阀","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[56,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:300*250\n4.类型:风阀","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[57,"手动风量调节阀","1.名称:手动阀\n2.型号:球墨铸铁\n3.规格:300*250\n4.类型:风阀","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[58,"防排烟烟仓执行机构","手动控制装置防排烟烟仓执行机构","套",{"v":21,"d":"21.00"}]
[59,"排烟防火阀","排烟防火电动常开阀。平时呈开启状态火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[60,"排烟阀","常闭阀 平时呈关闭状态并满足漏风量要求火灾时可手动和电动启闲","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[61,"手动控制装置","手动控制本地执行装置","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[62,"镀锌风管","1.名称:风管\n2.材质:镀锌铁皮\n3.规格:0.5mm厚\n4.其他:详见图纸及技术要求","m2",{"v":195,"d":"195.00"}]
[63,"镀锌风管","1.名称:风管\n2.材质:镀锌铁皮\n3.规格:0.75mm厚\n4.其他:详见图纸及技术要求","m2",{"v":365,"d":"365.00"}]
[64,"镀锌风管","1.名称:风管\n2.材质:镀锌铁皮\n3.规格:1.0mm厚\n4.其他:详见图纸及技术要求","m2",{"v":225,"d":"225.00"}]
[65,"管道安装辅材","1.材质：含型钢、吊筋、角钢等辅材\n2.刷油防腐：底漆2遍，面漆2遍","m2",{"v":785,"d":"785.00"}]
[66,"管道保温","1.材质：采用带不燃铝箔的离心玻璃棉制作隔热保护层                                  2.厚度：厚度60mm，风阀、风管保温","m2",{"v":245,"d":"245.00"}]
[67,"管道保温","1.材质：柔性泡沫橡塑（难燃B1级）\n2.厚度：厚度25mm，铜管、风阀、风管保温等保温","m³",21.83]
[68,"玻璃钢离心风机","1.型号：F4-72-7A-7.5KW\n2.转速：n=1450rmp\n3.处理风量：Q=10602-21204m3/h\n4.风压：P=1550-984pa  4.质量:\n5.材质:玻璃钢\n6.减振底座形式、数量:满足设计和使用要求\n7.单机试运转要求:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[69,"玻璃钢离心风机","1.型号：F4-72-7C-11KW\n2.转速：n=1550rmp\n3.处理风量：Q=11290-22666m3/h\n4.风压：P=1657-1052pa  \n5.材质:玻璃钢\n6.减振底座形式、数量:满足设计和使用要求\n7.单机试运转要求:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[70,"玻璃钢离心风机","1.型号：F4-72-5A-7.5KW\n2.转速：n=2900rmp\n3.处理风量：Q=9000-14400m3/h\n4.风压：P=1280-2400pa  \n5.材质:玻璃钢\n6.减振底座形式、数量:满足设计和使用要求\n7.单机试运转要求:满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[71,"两级活性炭吸附箱","1.名称:两级活性炭吸附装置\n2.规格:处理风量15000CMH 净化效率90% 活性炭厚度100mm\n3.材质:PP材质\n4.支架形式、材质:满足设计和使用要求","台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[72,"两级活性炭吸附箱","1.名称:两级活性炭吸附装置\n2.规格:处理风量4500CMH 净化效率90% 活性炭厚度100mm\n3.材质:PP材质\n4.支架形式、材质:满足设计和使用要求","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[73,"消音器","1.名称:矩形消声器\n2.规格:1200*1200*1000\n3.材质:PP材质\n4.支架形式、材质:满足设计和使用要求","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[74,"PP材质喷淋塔","1.名称:喷淋塔 \n2.材质：PP\n3.规格：处理风量15000m3/h \n4.其他：满足设计和使用要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[75,"废气集中收集处理器","1.名称:废气集中收集器\n2.形状:圆形\n3.规格材质:φ1900*3500mmH，采用PP材质，内置吸收填料及降噪措施。\n4.板材厚度:8.0mm\n5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计和使用要求\n6.接口形式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":1,"d":"1.00"}]
[76,"PP散流器","1.名称:圆型散流器\n2.型号:PP材质\n3.规格:400*400\n4.类型:风口","个",{"v":18,"d":"18.00"}]
[77,"PP电动调节阀","1.名称:VAV电动阀门 \n2.型号:PP材质\n3.规格:Φ250\n4.类型:风阀","个",{"v":11,"d":"11.00"}]
[78,"PP电动调节阀","1.名称:VAV电动阀门\n2.型号:PP材质\n3.规格:Φ315\n4.类型:风阀","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[79,"PP电动调节阀","1.名称:VAV电动阀门\n2.型号:PP材质\n3.规格:300*500\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[80,"PP电动调节阀","1.名称:VAV电动阀门\n2.型号:PP材质\n3.规格:250*500\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[81,"PP电动调节阀","1.名称:VAV电动阀门\n2.型号:PP材质\n3.规格:300*200\n4.类型:风阀","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[82,"PP手动风阀","1.名称:PP手动风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:Φ250\n4.类型:风阀","个",{"v":11,"d":"11.00"}]
[83,"PP手动风阀","1.名称:PP手动风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:Φ315\n4.类型:风阀","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[84,"PP手动风阀","1.名称:PP手动风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:300*500\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[85,"PP手动风阀","1.名称:PP手动风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:250*500\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[86,"PP手动风阀","1.名称:止回风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:300*200\n4.类型:风阀","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[87,"PP材质止回阀","1.名称:止回风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:700*500\n4.类型:风阀","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[88,"PP材质止回阀","1.名称:止回风阀\n2.型号:PP材质\n3.规格:700*400\n4.类型:风阀","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[89,"塑料通风管道","塑料通风管道\n1.名称:PP材质风管\n2.形状:圆形\n3.规格:硬聚氯乙烯矩形风管 矩形(长边)≤315 [构件表面积]\n4.板材厚度:3.0mm\n5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计和使用要求\n6.接口形式:满足图纸设计和使用要求","m2",{"v":78,"d":"78.00"}]
[90,"塑料通风管道","塑料通风管道\n1.名称:PP材质风管\n2.形状:圆形\n3.规格:硬聚氯乙烯矩形风管 矩形(长边)≤315 [构件表面积]\n4.板材厚度:4.0mm\n5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计和使用要求\n6.接口形式:满足图纸设计和使用要求","m2",{"v":65,"d":"65.00"}]
[91,"塑料通风管道","塑料通风管道\r\n1.名称:PP材质风管\r\n2.形状:矩形\r\n3.规格:硬聚氯乙烯矩形风管 矩形(长边)≤1000 [构件表面积]\r\n4.板材厚度:6.0mm\r\n5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计和使用要求\r\n6.接口形式:满足图纸设计和使用要求","m2",{"v":668,"d":"668.00"}]
[92,"塑料通风管道","塑料通风管道\n1.名称:PP材质风管\n2.形状:矩形\n3.规格:硬聚氯乙烯矩形风管 矩形(长边)≤1000 [构件表面积]\n4.板材厚度:8.0mm\n5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计和使用要求\n6.接口形式:满足图纸设计和使用要求","m2",{"v":85,"d":"85.00"}]
[93,"合    计"]
["强电工程"]
["序号","项目名称","规格参数","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"配电箱","配电箱\n1.名称:动力配电箱\n2.型号:SYAPZ\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:混凝土基础\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"配电箱","配电箱\n1.名称:动力配电箱\n2.型号:SYAP1\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:混凝土基础\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"配电箱","配电箱\n1.名称:动力配电箱\n2.型号:SYAP2\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:混凝土基础\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"配电箱","配电箱\n1.名称:动力配电箱\n2.型号:SYAP3\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:混凝土基础\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"配电箱","配电箱\n1.名称:动力配电箱\n2.型号:CSALX\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:离地1.6m安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"配电箱","配电箱\n1.名称:动力配电箱\n2.型号:KTAPX\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:离地1.6m安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"不锈钢防爆配电箱","1.名称:不锈钢防爆配电箱\n2.型号:FBSAL20\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:离地1.6m安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"不锈钢配电箱","配电箱\n1.名称:不锈钢配电箱\n2.型号:SAPL\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:离地1.6m安装","台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[9,"防爆配电箱","配电箱\n1.名称:防爆配电箱\n2.型号:\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:离地1.6m安装","台",{"v":10,"d":"10.00"}]
[10,"配电箱","配电箱\n1.名称:不锈钢配电箱\n2.型号:SAPL\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:离地1.6m安装","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[11,"控制柜配电箱","配电箱\n1.名称:控制柜\n2.型号:JHKG1\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[12,"控制柜配电箱","配电箱\n1.名称:控制柜\n2.型号:PFKG1\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-4x185+1x95\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:桥架敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[14,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-4x120+1x75\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:桥架敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":18,"d":"18.00"}]
[15,"电力电缆","电力电缆\r\n1.名称:电力电缆\r\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\r\n3.规格:ZC-YJV-4x50+1x25\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位:桥架敷设\r\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\r\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":42,"d":"42.00"}]
[16,"电力电缆","电力电缆\r\n1.名称:电力电缆\r\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\r\n3.规格:ZC-YJV-4x35+1x16\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位:桥架敷设\r\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\r\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":61,"d":"61.00"}]
[17,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-4x25+1x16\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":62,"d":"62.00"}]
[18,"电力电缆","电力电缆\r\n1.名称:电力电缆\r\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\r\n3.规格:ZC-YJV-5x16\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位:穿管敷设\r\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\r\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":418,"d":"418.00"}]
[19,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-5x10\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:桥架敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":75,"d":"75.00"}]
[20,"电力电缆","电力电缆\r\n1.名称:电力电缆\r\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\r\n3.规格:ZC-YJV-5x6\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位:桥架敷设\r\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\r\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":330,"d":"330.00"}]
[21,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-5x4\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:穿管敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":377,"d":"377.00"}]
[22,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-4x6\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:穿管敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":115,"d":"115.00"}]
[23,"电力电缆","电力电缆\n1.名称:电力电缆\n2.型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆\n3.规格:ZC-YJV-4x4\n4.材质:铜芯\n5.敷设方式、部位:穿管敷设\n6.电压等级(kv):0.6/1.0KV\n7.备注:电缆头综合考虑，不单独计列","m",{"v":18,"d":"18.00"}]
[24,"配线","配线\n1.名称:照明配线\n2.配线形式:铜芯电线\n3.型号:\n4.规格:ZC-BV-2.5\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设","m",6379.56]
[25,"配线","配线\n1.名称:动力配线\n2.配线形式:铜芯电线\n3.型号:\n4.规格:ZC-BV-4.0\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设","m",7130.56]
[26,"配线","配线\n1.名称:动力配线\n2.配线形式:铜芯电线\n3.型号:\n4.规格:ZC-BV-6.0\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设","m",{"v":2600,"d":"2600.00"}]
[27,"配线","配线\n1.名称:控制配线\n2.配线形式:软线\n3.型号:\n4.规格:ZC-RVV-3x1.0\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设","m",37.14]
[28,"配线","配线\n1.名称:控制配线\n2.配线形式:软线\n3.型号:\n4.规格:ZC-RVV-2x1.0\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设","m",138.17]
[29,"配线","配线\n1.名称:控制配线\n2.配线形式:软线\n3.型号:\n4.规格:ZC-RVVP-3x1.0\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设","m",64.89]
[30,"配线","网线\r\n1.名称:六类网线\r\n2.规格:UTP-CAT6\r\n3.安装方式:穿管敷设","m",{"v":48.3,"d":"48.30"}]
[31,"穿线管","配管\r\n1.名称:穿线管\r\n2.材质:JDG管\r\n3.规格:JDG20\r\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\r\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\r\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":3200,"d":"3200.00"}]
[32,"穿线管","配管\r\n1.名称:穿线管\r\n2.材质:JDG管\r\n3.规格:JDG25\r\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\r\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\r\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":340,"d":"340.00"}]
[33,"穿线管","配管\n1.名称:穿线管\n2.材质:JDG管\n3.规格:JDG40\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":36,"d":"36.00"}]
[34,"穿线管","配管\n1.名称:穿线管\n2.材质:JDG管\n3.规格:JDG50\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":22,"d":"22.00"}]
[35,"镀锌喷涂","桥架\n1.名称:强电桥架\n2.型号:槽式\n3.规格:300*150*1.5\n4.材质:镀锌喷涂桥架\n5.类型:\n6.接地方式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[36,"镀锌喷涂","桥架\n1.名称:强电桥架\n2.型号:槽式\n3.规格:200*150*1.5\n4.材质:镀锌喷涂桥架\n5.类型:\n6.接地方式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":135,"d":"135.00"}]
[37,"镀锌喷涂","桥架\n1.名称:弱电桥架\n2.型号:槽式\n3.规格:100*100*1.2\n4.材质:镀锌喷涂桥架\n5.类型:\n6.接地方式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":54.7,"d":"54.70"}]
[38,"镀锌喷涂","桥架\n1.名称:强电防水桥架\n2.型号:槽式\n3.规格:100*50*1.2\n4.材质:镀锌喷涂桥架\n5.类型:\n6.接地方式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[39,"镀锌喷涂","桥架\n1.名称:弱电桥架\n2.型号:槽式\n3.规格:200*100*1.5\n4.材质:镀锌喷涂桥架\n5.类型:\n6.接地方式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":12.1,"d":"12.10"}]
[40,"镀锌喷涂","桥架\n1.名称:弱电桥架\n2.型号:槽式\n3.规格:100*100*1.2\n4.材质:镀锌喷涂桥架\n5.类型:\n6.接地方式:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":111.5,"d":"111.50"}]
[41,"照明开关","1.名称:单联单控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[42,"照明开关","1.名称:双联双控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[43,"照明开关","1.名称:双联单控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":9,"d":"9.00"}]
[44,"照明开关","1.名称:三联单控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[45,"照明开关","1.名称:双联双控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[46,"防爆照明开关","1.名称:防爆单联单控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[47,"防爆照明开关","1.名称:防爆双联单控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[48,"防爆照明开关","1.名称:防爆三联单控开关\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[49,"风管阀门控制器开关","1.名称:风管阀门控制器开关\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[50,"插座","1.名称:三孔插座\n3.规格:250V16A\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[51,"插座","1.名称:五孔插座\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":96,"d":"96.00"}]
[52,"插座","1.名称:三相四孔插座\n3.规格:440V25A\n4.安装方式:离地0.9m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[53,"防水插座","1.名称:防水插座\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[54,"防爆插座","1.名称:单相防爆插座\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[55,"防爆插座","1.名称:三相五孔插座\n3.规格:250V10A\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[56,"防爆插座","1.名称:三相五孔插座\n3.规格:250V16A\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[57,"防爆插座","1.名称:三相五孔插座\n3.规格:250V25A\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[58,"防爆矿灯","1.名称:防爆矿灯\n3.规格:150W\n4.类型:明装吊装","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[59,"LED防爆荧光灯","1.名称LED防爆荧光灯\n3.规格:60W\n4.类型:吊顶嵌入式","套",{"v":25,"d":"25.00"}]
[60,"三防防爆荧光灯","1.名称:三防防爆荧光灯\n3.规格:2*36W\n4.类型:吊顶嵌入式","套",{"v":25,"d":"25.00"}]
[61,"防爆接线盒","1.名称:接线盒\n2.材质:国标加厚\n4.安装方式:明装","个",{"v":65,"d":"65.00"}]
[62,"防爆软管","1.名称:防爆软管\n2.材质:国标加厚\n3.规格:根据末端需求确定\n4.安装方式:明装",null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[63,"洁净照明灯具","1.名称:LED面板灯300*600\n3.规格:10W/m\n4.类型:吊顶嵌入式","套",{"v":34,"d":"34.00"}]
[64,"洁净照明灯具","1.名称:LED面板灯600*600\n3.规格:48W\n4.类型:吊顶嵌入式","套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[65,"洁净照明灯具","1.名称:LED面板灯1200*300\n3.规格:48W\n4.类型:吊顶嵌入式","套",{"v":30,"d":"30.00"}]
[66,"消防应急照明灯具","1.名称：消防应急照明灯具\n2.规格：HY系列 5W\n3.安装方式：吸顶","套",{"v":18,"d":"18.00"}]
[67,"小型疏散标志灯","小型疏散标志灯\n1.规格：1W A型","套",{"v":18,"d":"18.00"}]
[68,"智能安全出口","1.规格： A型 36V","套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[69,"智能吊装指示","1.规格： A型 36V","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[70,"点型探测器","1.名称：感烟探测器\n2.规格：JTY-GD-3002\n3.安装方式：详见施工图纸及相关要求","个",{"v":70,"d":"70.00"}]
[71,"火灾显示盘","1.名称：火灾显示盘\n2.安装：其他详见施工图纸及相关要求","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[72,"短路隔离器","1.名称：短路隔离器\n2.详见施工图纸及相关要求","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[73,"按钮","1.名称：带电话插孔的火灾报警按钮\n2.规格：J-SA(B)P-M-01\n3.安装：挂墙安装,距地1400","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[74,"声光报警器","1.名称：声光报警器\n2.安装：挂墙安装,距地2400","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[75,"消防广播 3W","1.名称：消防广播 3W\n2.安装方式：详见施工图纸及相关要求","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[76,"按钮","1.名称：消火栓按钮\n2.安装：消火栓箱内安装","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[77,"输出模块","1.名称：输出模块\n2.规格：详见施工图纸及相关要求","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[78,"输入模块","1.名称：输入模块\n2.规格：详见施工图纸及相关要求","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[79,"总线控制模块","1.名称：总线控制模块\n2.规格：HJ-9501","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[80,"干粉灭火器","ABC5型，双瓶灭火器箱、灭火器","套",12]
[81,"新增消火栓","含管道、消火栓箱、水带、枪头、配件等","套",2]
[82,"挡烟垂壁","采用防火玻璃挡烟垂壁，具体尺寸按消防设计图纸定制。","套",2]
[83,"自动烟感报警系统装置调试","1、点数：128点以下\n2、线制：详见图纸设计说明及相关图集","系统",{"v":1,"d":"1.00"}]
[84,"火灾事故广播、消防通信系统调试","1、类型：广播喇叭及音箱、电话插孔系统调试\n2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","系统",{"v":1,"d":"1.00"}]
[85,"合    计"]
["弱电工程"]
["序号","项目名称","规格参数","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"配电箱（柜体）","1.名称:网络电话/视频监控/门禁系统控制柜\n2.型号:42U\n3.规格:\n4.基础形式、材质、规格:\n5.接线端子材质、规格:\n6.端子板外部接线材质、规格:\n7.安装方式:落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"交换机","1.名称:48口交换机\n2.规格:S5130S-52P-EI、48个10/100/1000Base-T适应以太网接口端口\n3.内容:包括安装调试及其所有配件安装的费用。","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"配线架","1.名称:48口网络配线架\n2.规格:","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"配管","1.名称:穿线管\n2.材质:JDG管\n3.规格:JDG20\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[5,"网线","1.名称:六类网线\n2.规格:UTP-CAT6\n3.安装方式:穿管敷设","m",{"v":760,"d":"760.00"}]
[6,"信息插座","1.名称:单口网络插座\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[7,"信息插座","1.名称:双口网络插座\n4.安装方式:离地0.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[8,"网络跳线","1.名称:网络跳线\n4.安装方式:弱电机柜内明装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","根",{"v":28,"d":"28.00"}]
[9,"区域控制器","1.名称:区域控制器\n2.功能:","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"交换机","1.名称:16口POE交换机\n2.功能:","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"配管","1.名称:穿线管\n2.材质:JDG管\n3.规格:JDG20\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",121.04]
[12,"网线","1.名称:六类网线\n2.规格:UTP-CAT6\n3.安装方式:桥架敷设","m",{"v":200,"d":"200.00"}]
[13,"配线","1.名称:控制配线\n2.配线形式:软线\n4.规格:ZR-RVV-4*1.0\n5.材质:铜芯\n6.配线部位:穿管敷设\n7.配线线制:\n8.钢索材质、规格:","m",{"v":90,"d":"90.00"}]
[14,"开关","1.名称:门禁\n2.内容:单门控制器、读卡器、开门按钮、电磁锁\n4.安装方式:离地1.3m暗装\n5.接线盒综合考虑，不单独计列","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[15,"交换机","1.名称:24口POE交换机\n2.功能:\n3.层数:","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[16,"存储设备","1.名称:监控存储硬盘\n2.类别:8TB监控机硬盘\n3.内容:包括安装调试及其所有配件安装的费用。","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[17,"存储设备","1.名称:录像机\n2.类别:32路高清网络硬盘录像机4盘位  1080P高清 （8个RJ4510M/100M自适应以太网接口）\n3.内容:包括安装调试及其所有配件安装的费用。","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"配管","1.名称:穿线管\n2.材质:JDG管\n3.规格:JDG20\n4.配置形式:满足图纸设计和使用要求\n5.接地要求:满足图纸设计和使用要求\n6.钢索材质、规格:满足图纸设计和使用要求","m",95.02]
[19,"网线","1.名称:六类网线\n2.规格:UTP-CAT6\n3.安装方式:穿管敷设","m",95.02]
[20,"网线","1.名称:六类网线\n2.规格:UTP-CAT6\n3.安装方式:桥架敷设","m",480.57]
[21,"监控摄像设备","1.名称:防爆彩色摄像机\n2.类别:200W像素POE供电\n3.安装方式:吸顶","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[22,"监控摄像设备","1.名称:半球彩色摄像机\n2.类别:200W像素POE供电\n3.安装方式:吸顶","台",{"v":15,"d":"15.00"}]
[23,"合    计"]
["自控工程"]
["序号","项目名称","规格参数","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"操作终端及画面制作","1、控制终端软件编程及画面设计制作\n2、现场自控设备系统调试","台","1"]
[2,"冷库独立控制系统","1.名称:触摸屏，带化霜电脑控制箱及显示屏\n2、实现远程可视化控制系统及可调整参数终端\n3、支持以太网决口，USB接口，存储卡接口，\n4、采用工业ARM处理器","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"远程本地人机界面控制终端服务器","1.名称:控制终端服务器，      \n2、配套本地显示屏尺寸15.6寸，远程控制触摸屏2套。\n2、实现远程可视化控制系统及可调整参数终端\n3、支持以太网决口，USB接口，存储卡接口，\n4、采用工业ARM处理器，主频1GHZ,内存容量：32GB，显卡类型：独立显卡，分辨率1366*768","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"控制箱柜","1、柜型尺寸：2000*800*400\n2、其他控制元器件集成在柜内","台","1"]
[5,"PLC控制器","1、技术参数：控制CPU,自带以太网接口DI14/DO16/AI2/AO1\n2、型号：6ES7 214-1BE30-0XB0","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"数字量输入/输出模块","1、技术参数：DI16/DO16\n2、型号：6ES7 223-1PL30-0XB0","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"模拟量输入模块","1、技术参数：8AI\n2、型号：6ES7 231-4HF30-0XB0","台",{"v":12,"d":"12.00"}]
[8,"模拟量输出模块","1、技术参数：4AQ\n2、型号：6ES7 232-4HD30-0XB0","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[9,"网关型工业交换机","1、管理型\n2、5电口3\n3、支持远程管理、支持4G、LAN\n4、支持MQTT协议","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"风管压差开关","1、控制范围：+-2000PA\n2、输出信号：开关量","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"房间温湿度传感器","1、控制范围：-20-80℃，0-100%RH\n2、输出信号：4-20MA. RS485","个",{"v":17,"d":"17.00"}]
[12,"压差传感器","1、控制范围：+-100PA\n2、输出信号：4-20MA. RS485","个",{"v":17,"d":"17.00"}]
[13,"管道温度湿度传感器","1、控制范围：0-100%RH\n2、输出信号：4-20MA. RS485","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"风压传感器","1、控制范围：0-2000KPA\n2、输出信号：4-20MA. RS485","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[15,"变频器","变频器\n1.名称:7.5KW","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[16,"变频器","变频器\n1.名称:4.0KW","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[17,"变频器","变频器\n1.名称:11.0KW","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"VAV控制模块","VAV控制模块\n1.名称:1输出，24VDC供电","套",{"v":35,"d":"35.00"}]
[19,"开关量风阀执行器","1、控制范围：AC24V，速度5/s扭矩44牛米\n2、详细见图纸","台",{"v":25,"d":"25.00"}]
[20,"模拟量量风阀执行器","1、控制范围：AC24V，速度3/s扭矩12牛米\n2、详细见图纸","台",{"v":35,"d":"35.00"}]
[21,"电源电缆","1、控制电缆\n2、型号：RVVP2*1.0","m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[22,"电源电缆","1、控制电缆\n2、型号：RVVP3*1.0","m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[23,"控制电缆","1、控制电缆\n2、型号：KVVP4*1.0","m",{"v":1500,"d":"1500.00"}]
[24,"控制电缆","1、通讯电缆\n2、型号：CAT5  8芯  超五类","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
[25,"可调节控制器","1、型号：三位二控，自锁，带停止位 \n2、电压220V，2常开触点","只",{"v":24,"d":"24.00"}]
[26,"电力桥架","1、电力桥架\n2、型号：100*100","m",{"v":80,"d":"80.00"}]
[27,"穿线管","1.名称:穿线管\n2.材质:焊接钢管\n3.规格:SC20","m",{"v":430,"d":"430.00"}]
[28,"合    计"]
["设备安装"]
["序号","项目名称","规格参数","单位","数量","单价(元）","合价（元）","根据自身情况备注品牌"]
[1,"不锈钢热溶釜500L","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ1300*2400mm、重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[2,"搪玻璃热溶釜500L","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ1300*2400mm，重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[3,"活性炭过滤器","型号：dsth-1546，外形尺寸：φ500*1200mm、重量约：10kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[4,"热溶深层过滤器","型号：fdccg-ew-32，外形尺寸：φ500*1200mm、重量约：10kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[5,"不锈钢结晶釜500L","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ1200*2400mm，重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[6,"不锈钢结晶釜500L","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ1200*2400mm，重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[7,"不锈钢缠绕冷凝器10平方","型号：缠绕冷凝器10平方， 外形尺寸：φ600*1800mm重量约：300kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",4]
[8,"平板式不锈钢离心机Ø600","型号：缠绕冷凝器10平方  功率：5.5kw， 外形尺寸：1400*1400*1500mm重量约：1100kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[9,"万能粉碎机","型号：万能粉碎机  功率：12.5kw， 外形尺寸：φ1000*1500mm重量约：900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[10,"单锥干燥器600L","型号：JDG-600功率： 12  kw，重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[11,"热风循环烘箱","型号：CT-C-I    功率： 15  kw，重量约：1000kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[12,"三维混合机300L","型号：SYH-300功率：4kw，重量约：700kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[13,"螺杆真空泵","型号：SKII 功率： 22 kw，重量约：300kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",3]
[14,"滚筒洗衣机8kg","型号：AGQ9001  功率： 1.2  kw，重量约：300kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[15,"调炭柜","型号： JHY-50   功率： 1.1  kw，重量约：150kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[16,"电子天平（2kg）","型号：HFUT-20 功率： 0.5kw，重量约：10kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[17,"电子台秤（100kg）","型号：HFUT-100  功率：0.5 kw，重量约：10kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[18,"100L玻璃反应釜","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ800*2400mm、重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[19,"50L玻璃反应釜","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ600*2400mm、重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[20,"20L玻璃反应釜","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ400*2400mm、重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[21,"50L旋蒸","型号：50L    功率：  2.2kw，重量约：300kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",2]
[22,"100L搪瓷反应釜","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ900*2400mm、重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[23,"300L搪瓷反应釜","型号：不锈钢热溶釜500L  功率：1.5kw， 外形尺寸：φ1000*2400mm、重量约：1900kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[24,"电子天平（2kg）","型号：HFUT-20 功率： 0.5kw，重量约：10kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[25,"电子台秤（100kg）","型号：HFUT-100  功率：0.5 kw，重量约：10kg，设备甲供，含辅材安装等相关材料。","台",1]
[26,"合计"]